**Acero arma­do BSt 500 S con sistema de corrugas SAS 500 / 550**  
  
Según núm. de homologa­ción Z-1.1-58 y Z-1.1-106  
  
Sistema de manguitos rosca­dos como conexiones de refuerzo pa­ra barras rosca­das de acero  
Fabricante: Stahlwerk Anna­hütte, D-83404 Hammerau  
Montaje y longitudes según indica­ciones del especialista en estáti­ca.  
  
Diámetro del refuerzo: de \_\_\_\_\_\_\_ hasta \_\_\_\_\_\_\_mm