**Manguito de contacto SAS 500** **/ 550**  
  
Sistema de manguitos rosca­dos como conexiones de refuerzo pa­ra la unión de dos barras de presión  
  
compuesto de:  
1 manguito de contacto (T3006), 1 ranura de corte  
Sistema SAS 500 según núm. de homologa­ción Z-1.1-58, Z-1.5-174, Z-1.1-106, Z-1.5-173. Fabricante: Stahlwerk Anna­hütte, D-83404 Hammerau  
Montaje según indica­ciones del especialista en estáti­ca.  
  
Diámetro del refuerzo:\_\_\_\_\_\_\_mm