**SAS 500 / 550 Endverankerung mit Ankerplatte und Ankermutter**  
  
Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss   
  
bestehend aus:  
1 Ankerplatte, gerade (T2139), 1 Ankermutter (T2002), 1 Kontermutter,   
kurz (T2040), 1 Sägeschnitt, 1 x Kontern/Verschrauben  
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.

Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau  
Einbau nach Angaben des Statikers.  
  
Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm