**SAS 500 /550 Halbmuffenstab mit Sechskantmuffe**

Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss zur Verbindung von Stäben mit gleichem Durchmesser, wenn der Anschlussstab nicht frei drehbar ist, z.B. im Bereich von Stützen mit abgebogener Bewehrung.

bestehend aus:
1 Sechskantmuffe, lang (T3010), 1 Kontermutter (T2003), 1 Sägeschnitt, 1 Verschlussstöpsel (T5025), 1x Kontern/Verschrauben
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.

Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau
Einbau nach Angaben des Statikers.

Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm