**Pieza de soldadura SAS 500 / 550**  
  
Sistema de manguitos rosca­dos como conexiones de refuerzo pa­ra la unión entre una barra de refuerzo y un elemento de acero  
  
compuesto de:  
1 pieza de soldadura (T3022), 1 contratuerca (T2003), 1 ranura de corte,   
1 tapón de cierre (T5025), 1x fijar por contratuerca/atornillar  
Sistema SAS 500 según núm. de homologa­ción Z-1.1-58, Z-1.5-174, Z-1.1-106, Z-1.5-173. Fabricante: Stahlwerk Anna­hütte, D-83404 Hammerau  
Montaje según indica­ciones del especialista en estáti­ca.  
  
Diámetro del refuerzo:\_\_\_\_\_\_\_mm