**SAS 500 / 550 Endverankerung mit Ankerstück**  
  
Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss   
  
bestehend aus:  
1 Ankerstück (T2073), 1 Kontermutter (T2040), 1 Sägeschnitt,   
1x Kontern/Verschrauben  
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.

Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau  
Einbau nach Angaben des Statikers.  
  
Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm