**Betonstahl BSt 500 S mit Gewinderippen System SAS 500**

Nach Zul.-Nr. Z-1.1-58 und Z-1.5-174

Gewindestahl-Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss
Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau
Einbau und Längen nach Angaben des Statikers.

Durchmesser der Bewehrung: von \_\_\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_\_\_mm