**SAS 500 / 550 Halbmuffenstab mit Reduziermuffe**

Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss zur Verbindung unterschiedlicher Stabdurchmesser.

bestehend aus:
1 Reduziermuffe (T3102/ T3012), 1 Kontermutter (T2003), 1 Sägeschnitt, 1 Verschlussstöpsel (T5025), 1x Kontern/Verschrauben
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.
Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau
Einbau nach Angaben des Statikers.

Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm