**SAS 500 / 550 Kontaktmuffe**

Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss zu Verbindung von zwei Druckstäben

bestehend aus:
1 Kontaktmuffe (T3006), 1 Sägeschnitt
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.

Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau
Einbau nach Angaben des Statikers.

Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm.